void setup() {

for(int pin=5; pin<=10; pin++){

pinMode(pin,OUTPUT);

}

}

void loop() {

for(int i=0; i<=2; i++)

{

for(int pin=5; pin<=7; pin++){

digitalWrite(pin,HIGH);

}

delay(200);

for(int pin=5; pin<=7; pin++){

digitalWrite(pin,LOW);

}

delay(200);

}

for(int i=0; i<=2; i++)

{

for(int pin=8; pin<=10; pin++){

digitalWrite(pin,HIGH);

}

delay(200);

for(int pin=8; pin<=10; pin++){

digitalWrite(pin,LOW);

}

delay(200);

}

for(int i=0; i<=1; i++)

{

for(int pin=5; pin<=10; pin++){

digitalWrite(pin,HIGH);

delay(150);

digitalWrite(pin,LOW);

delay(150);

}

for(int pin=9; pin>=6; pin--)

{

digitalWrite(pin,HIGH);

delay(150);

digitalWrite(pin,LOW);

delay(150);

}

}

}